***ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈАЈАВНЕ НАБАВКЕ***

*Опис предмета јавне набавке*: Предмет јавне набавке број: 1/21 је извођење радова на  изградњи потпорних зидова у К.О. Подунавци, Вранеши и Отроци

За предметне радове од стране Општине Врњачка Бања-Општинска управа-Одсек за урбанизам, еколошке и имовинско-правне и стамбене послове издао је одобрења:

- Решење број ROP-VBN-31863-ISAW-1/2020 од 02.11.2020.год. – за потпорни зид КО Отроци;

-Решење број ROP-VBN-31864-ISAW-1/2020 од 02.11.2020.год. – за потпорни зид КО Вранеши;

-Решење број ROP-VBN-31376-ISAW-1/2020 од 29.10.2020.год. – за потпорни зид КО Подунавци.

Место извођења радова

*(I- Потпорни зид Отроци: изградња потпорног зида на к.п. бр. 151/1 и 2569 К.О Отроци;*

*II- Потпорни зид Вранеши: изградња потпорног зида на к.п.бр. 3055 3996 К.О Вранеши;*

*III-Потпорни зид Подунавци: изградња потпорног зида на к.п.бр. 752/7,752/3 и 1730/1 К.О Подунавци )*


Potporni zid u Otrocima -**TEHNIČKI OPIS**

Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br.151/1 i 2569 K.O Otroci. Dužina potpornog zida iznosi 20m.

Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.

Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi. Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=220/50. Predviđena je izrada armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom proračunu, bz1/hz=30/300cm, odnosno bz2/hz=50/300cm. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mrežeQ503 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.

Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz konsultaciju odgovornog projektanta.




Potpornizid u Vranešima - TEHNIČKI OPIS

Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na k.p br. 3055 i 3996 K.O Vraneši. Dužina potpornog zida iznosi 15m.

Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.

Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi. Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=240/50. Predviđena je izrada armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom proračunu, bz1/hz=30/350cm, odnosno bz2/hz=50/350cm, kao i nabavka i ugradnja ab propusta ø300 i izrada ab dela ulivne šahte propusta betonom MB30. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mrežeQ335 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.

Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz konsultaciju odgovornog projektanta.




Potporni zid u Podunavcima - TEHNIČKI OPIS

Pomoćni objekat – potporni zid se nalazi na 752/7, 752/3 i 1730/1 K.O Podunavci. Dužina potpornog zida iznosi 20m.

Podloga za izradu projekta potpornog zida je katastarsko-topografski plan, urađen od strane geodetske radnje ,,Geoprojekt,, iz Vrnjačke Banje.

Predmerom i predračunom radova predviđeni su zemljani, betonski i armirački radovi. Zemljanim radovima obuhvaćen je mašinski iskop zemlje sa obezbeđenjem temeljne jame i podgradama, nasipanje šljunka 0-63mm na dnu temeljne jame i iza potpornog zida u sloju od 20cm. Projektom je predviđena izrada armiranobetonskih temelja MB30. Oplatu i temelje je potrebno izraditi prema detaljima i statičkom proračunu, bt/ht=220/50. Predviđena je izrada armiranobetonskih zidova MB30, izrada jednostrane glatke oplate i zida prema detaljima i statičkom proračunu, bz1/hz=30/300cm, odnosno bz2/hz=50/300cm. Armiračkim radovima predviđeno je mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje, ručna montaža armature od mrežeQ503 MA500/560 i rebrastog bet.gvožđa RA 400/500.

Sve radove izvesti u skladu sa standardima i propisima za vrstu radova koji se izvode i uz konsultaciju odgovornog projektanta.



Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 75 (седамдесетпет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од дана ступања на снагу Уговора.

Наручилац се обавезује да Извођачу преда техничку документацију, као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту у року од 5 дана од дана ступања на снагу уговора.

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси преко Портала јавних набавки. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за подношење понуда