**ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2023**

**-Партија 1 – хидраулична преса за пластичну деформацију лимова**

|  |
| --- |
| **ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** |

**ПОНУЂАЧ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОНУДА бр**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Назив | Техничке карактеристике | Јединица мере | Количина | Цена по јединици без ПДВ-а |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Хидраулична преса за пластичну деформацију лимова дебљине до 15мм и квадратних цеви од 40x40мм до 100x100мм, у зависности од алата и дебљине зида цеви. | Karakteristike prese:  Konstrukcija prese: od U profila i debelozidnih limova; Gabariti prese: 600rnm x 800mm x l700mm  Radna povrsina prese: 400mm x 600mm; Pogon — hidraulicni agregat;  Nazivni pritisak do 250 bara; Rezervoar zapremine 70 L; Pumpa visokog pritiska;  Ventil sigumosti — vlsokog pritiska;  -Elektromotor od 4kw; Instalisana snaga 3x380V;  -Manometer ø 63, 0-400 bara;  -Komanda mauelna — rucni razvodnik; Hod cilindra do 400mm;  Hidraulicna creva i cevovodi do 280 bara;  -Zavrsna farba po zelji kupca. | Ком | 1 |  |
| УКУПНО БЕЗ ПДВ: | | | | |  |
| УКУПНО СА ПДВ | | | | |  |

**Рок важења понуде:** \_\_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде. (не краћи од 30 дана од дана отварања понуде).

**Гарантни рок:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месеци ( не краћи од 24 месеца)

**Рок испоруке**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана од дана потписивања уговора.