**Obrazac strukture cene**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **PRIPREMNI GRAĐEVINSKI RADOVI‐RUŠENJE** | | | | | | |
| R.b | OPIS | Jed.mere | Količina |  | Cena po jed.mere bez PDV |  | Ukupno bez PDV |
| 1 | Demontaža postojećeg spuštenog plafona (na letvama) 128,71m2.  Demontaža rasvetnih tela u prostoru (13 LED panela). | pauš  alno |  |  |  | = |  |
| 2 | Demontaža postojećih ulaznih 1 kom | pauš  alno |  |  |  | = |  |
| 3 | Demontaža postojećeg poda, u prostoru ‐ postavljeni tepison radi pripreme, kako bi se nakon svih intervencija uradila podloga za postavku novog tepisona. 128,71 m2 | pauš alno |  |  |  | = |  |
|  | | | | | **SVEGA** | **=** |  |
| **II** | **GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI** | | | | | | |
| 1 | Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza Mapei Ecoprim T. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa Mapei Ultraplan Eco u nanosu ne manjem od 3 mm.  Nakon sušenja ravnajuće mase izvršiti fino brušenje, čišćenje i usisavanje iste. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova.  2  Obračun radova po m izravnate površine. | m2 | 128,71 | x |  | = |  |
| 2 | Nabavka i transport materijala i polaganje tepisona u pločama, debljine 7,00 mm, otpornost na vatru Bfl‐s1 (po EN 13501‐1), težine do 4200g/m2, klase 31 (EN 1307), da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. vlažnost 2%). Lepljenje na pod specijalnim disperzivnim ekoloskim lepkom za tekstilne podloge. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođaca "MODULARNI PODOVI ‐ Graphite 93 " ili ekvivalentno (Ponuđač je obavezan da uz ponudu dostavi i ateste/sertifikate za materijale koji dokazuju da isti tehnički odgovaraju zahtevu, kao i sertifikate sa aspekta zaštite životne sredine).Dostaviti tehnički list materijala pre ugradnje  2  Obracun po m izvedene povrsine poda | m2 | 128,71 | x |  | = |  |
| 3 | Nabavka I ugradnja obodne profilisane alu lajsne visine H=6cm. Sučeljavanje lajsni gerovati. Ne ugrađivati manje delove lajsne od 1m.  Obračun radova po m1. | m1 | 50,00 | x |  | = |  |
| 4 | Nabavka I montaža dvokrilnih ravnih unutrašnjih furniranih vrata. Krilo vrata je duplošperovano i obloženo tvrdopresovanim medijapanom d-6mm furniranim orahovim furnirom u interziji (opcija hrastov furnir sa horizontalnim kanelurama) a dekorativnom vertikalnom aluminijumskom lajsnom lajsnama. Štok u kombinaciji masiva i MDF ploča, široki pervazi od MDF ploča. Vrata opremniti kvalitetnim okovom, tri šarke po krilu. Kvake, brave u mesing obradi sa izgedom u svemu prema šemi I odobrenom uzorku. | kom. | 1,00 | x |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **SVEGA** | **=** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | **ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI SA RASVETOM** | | | | | | |
| 1 | Izrada elektroinstalacija ugradnjom, štemovanjem i šlicovanjem zidova za postavljanje instalacionih kablova, sa isporukom i postavljanjem instalacionog materijala (poluukopanog) u PVC kutijama sa povezivanjem. Instalacioni materijal je u zaštiti IP44. Sve priključnice postaviti na visini 0.3 m od poda ili prema podacima datim u grafičkoj dokumentaciji. Sva oprema je modularna proizvođača "ALING CONEL", "LEGRAND", "VIMAR" i sl. Nabavka i ugradnja odgovarajuće rasvete po izboru projektanta. Pregled instalacija i izdavanje stručnog mišljenja | pauš alno |  |  |  | = |  |
| 2 | Nabavka i montaža rasvetnih tela, svetiljki kontinualnih LED, po Projektu enterijera, ugradnih LED panela, nadgradnih reflektorki. Sva navedena rasveta u garanciji od minimum 5 godina. Sve u skladu sa Projektom enterijera, 2D i 3D prikazima | pauš alno |  |  |  | = |  |
|  | | | | | **SVEGA** | **=** |  |
| IV | **MOLERSKO GIPSARSKI RADOVI** | | | | | | |
| 1. | Obrada špaletni nakon ugradnje novih vrata. U cenu uračunati kompletan materijal, gips, bandažiranje spojeva i  gletovanje. Cena po m1 | m | 10,00 | x |  | = |  |
| 2. | Nabavka materijala, doprema i izrada spuštenih plafona na čeličnoj podkonstrukciji koja je prikačena za noseću AB međuspratnu konstrukciju, a obložena standardnim od gipskartonskim pločama debljine d-12,5mm, sistem Knauf ili sličnog kvaliteta. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. Obračun po m2. | m2 | 128,71 | x |  | = |  |
| 3. | Nabavka materijala za bojenje i gletovanje i zidova. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja, a zatim bojiti bojom prvi i drugi put u boji po izboru projektanta. U cenu ulazi i nabavka, transport i istovar materijala, kao i sav potreban materijal. Obračun po m2, kompletno izvedene pozicije | m2 | 220,00 | x |  | = |  |
| 4. | Krpljenje šliceva nakon završenih radova na elektro instalacijama, pozicioniranje novih rasvetnih tela | m1 | 60,00 | x |  | = |  |
| 5. | Bojenje radijatora i cevi za radijatore. Cca 180 rebara i 40m1 cevi | pauš alno |  |  |  | = |  |
|  | | | | | **SVEGA** | **=** |  |
| **V** | **BRENDIRANJE** | | | | | | |
| 1. | Nabavka, štampa i montaža naziva i grba Opštine Vrnjačka Banja | paušalno |  |  |  | = |  |
|  | | | | | **SVEGA** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI | **IZRADA I UGRADNJA NAMEŠTAJ I UREĐENJE ENTERIJERA** | | | | | | |
| 1 | Stolovi su predviđeni da se vezuju u nizu kako bi se  postigao maksimalan broj sedećih mesta u Sali. Radnu površinu izraditi od ploče d=2,9cm u odabranom furniranom medijapanu u tonu Hrast.  Dimenzije stola videti 2d crteže, dužina 140 cm, visina 75 cm i dubina 45cm. Sve mere proveriti na licu mesta i obavezno uskladiti sa projektantom, detalje enterijera | m1 | 35,00 | x |  | **=** |  |
| 2 | Izrada frontalnog/glavnog stola. Radnu površinu izraditi od ploče u odabranom furniranom medijapanu u tonu Hrast. Ispred stola kao I sa strana se postavlja jedna frontalna maska.  Dimenzije stola videti 2d crteže, dužina 300 cm, visina 75 cm i dubina 100cm. Sve mere proveriti na licu mesta i obavezno uskladiti sa projektantom, detalje enterijera.  U okviru pozicije glavnog stola izrada izdignutog nivoa na kome je pozicioniran sto, kao I obloga zida od furniranog medijapana u tonu Hrast.  Dimenzije uzdignutog nivoa, dužine 300cm, visine 20cm I širine 250cm.  Dimenzije obloge u širini od 200cm, visini 300cm I dubine 20cm. | m1 | 3,00 | x |  | **=** |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i montaža banket stolica METALLUX (ili slična) , odabir boje kontrukcije i boje štofa prema predlogu projektanta. Obračun po kom. | kom. | 70,00 | x |  | **=** |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i montaža ergonomske radne stolice sa rukohvatom na metalnoj konstrukciji sa točkićima. Stolica je sa visokim naslonom I pneumatskim mehanizmom, podesive visine. Tipa MB Stlice - B 245 Tapacirana, boju I materijal uskladiti sa projektantom. Obračun po kom | kom | 4 | x |  | **=** |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih plafonskih garnišn. Garnišne su dvokanalne, završne plastifikacije u beloj boji. Obračun po m1. | m1 | 26,6 | x |  | **=** |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i postavljanje zavesa I drapera. Draperi su mat, zatamnjenu (blackout) zavese iz kolekcije Cavendish (ili sličnog kvaliteta) 911 cavendish grey. Zavese su standardne od lana I pamuka Mara home Lino 08 (ili sličnog kvaliteta) Obračun po m1. | m1 | 96 | x |  | **=** |  |
|  | | | | | **SVEGA** | **=** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **REKAPITUALCIJA**  **( I+II+III+IV+V+VI)** | **UKUPNO (u rsd ) bez PDV:** |  |
|  |  | **PDV:** |  |
|  |  | **UKUPNO (u rsd ) sa PDV:** |  |

Rok vazenja ponude:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana od dana otvaranja ponuda

Rok izvodjenja radova:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kalendarskih dana od dana uvodjenja u posao

Grantni rok za radove: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ meseca od dana primopredaje