|  |  |
| --- | --- |
| Opis | Količina |
| **Kuhinja od univera dužine 1,2m sa ugradnjom**  Izrada, prevoz i montaža kuhinje koja sadrži sledeće element :  1. donji delovi:  - sudopera deo dim. 800 x 580 x 820mm - 1kom,  - element sa jednom fiokom i policom ispod fioke dim. 400 x 580 x 820mm - 1kom,  2. viseći delovi:  - dvokrilni element sa policom dim. 800 x 300 x 600mm - 1 kom,  - jednokrilni element sa policom 400 x 300 x 600mm - 1kom,  Kuhinja se radi od univera debljine 18mm i radne ploče 28mm proizvedene na kontirol presi u I  klasi. Frontovi se kantuju ABS trakom 22/05mm, korpusi se kantuju sa melanin trakom 22/04mm.  Kuhinja je opremljena standardnim okovima potrebnim za normalno funkcionisanje. Obrada ručica  brušeni INOX. Nožice na kojima stoji su PVC štelujuće 10cm. Sudopera je nasadna INOX sa  oceđivačem i sifonom. U cenu uračunati i sifon, cevi/ creva za povezivanje sa bojlerom, bateriju  niskog pritiska sa tri cevi/ creva I ugradnju kuhinje, sifona, baterije i kuhinjskog bojlera (koji se  posebno nabavlja) | 23 |
| **Garderober od univera dimenzija 800 x 540 x 2200mm.**  Izrada, prevoz i montaža garderobera, po projektu, od univera 18mm. Frontovi se kantuju ABS  trakom 22/2mm, korpusi se kantuju sa trakom 22/05mm. Garderober je opremljena standardnim  okovima potrebnim za normalno funkcionisanje. Ručice INOX. Svaki poseduje garderobnu šipku  u jednoj polovini, a u drugoj police na rastojanju od po 30cm. Nožice na kojima stoji su PVC  štelujuće 10cm. Dimenzije garderobera 800 x 540 x 2200mm. | 25 |
| **Singl krevet sa dušekom**  Izrada kreveta od univera debljine 18mm proizvedenog na kontirol presi u I klasi, kantovanog ABS  trakom 22/2 mm sa dušekom od žičanog jezgra u rukavu sa slojem punjenja i pene na vrhu  dimenzija 200x90cm. | 7 |
| **Krevet na sprat**  Izrada kreveta na sprat od punog bukovog drveta, termički obrađenog i završno  lakiranog. Stranice debljine 26mm, uzglavlje 40mm i podnica 20mm sa dušekom od  žičanog jezgra u rukavu sa slojem punjenja i pene na vrhu dimenzija 200x90cm. | 8 |
| **Trosed dimenzije 240x100 prilagođen za spavanje sa žičanim jezgrom**  "Izrada i prevoz troseda dimenzije 240x100 na razvlačenje sa žičanim jezgrom i tkanina  kategorije ""b"" sa odgovarajućim atestima za otpornost na abraziju Martindale 40000-  60000 ciklusa i minimalnle težine 410gr/m2."   |  |  | | --- | --- | | trosed | | | **Dimenzija** |  | | Dimenzija | 240x100 | | **Orijentacija** |  | | Orijentacija | x leve , x desne | | **Presvlaka** |  | | Presvlaka | Mebl-štof; "b"" sa odgovarajućim atestima za  otpornost na abraziju Martindale 40000-60000  ciklusa i minimalnle težine 410gr/m2." | | Šavovi | U boji presvlake (TT) | | Kederi | - | | Fiksna ili ukloniva | Fiksna | | **Punilo** |  | | Jas. sedišta | Poliuretanska pena gustine 25 kg/m³ + sloj akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² | | Jas. naslona | Poliuretanska pena gustine 22 kg/m³ + sloj  akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² | | Ukr. jastuci | - | | Korpus/rukon | Poliuretanska pena gustine 20 kg/m³ + sloj  akrilnih vlakana gustine 200 gr/m² | | **Geštela** |  | | Ram | Čamova, bukova građa, iverica, lesonit | | Konstrukcija | Lepilo i klamarice | | Sedište oslanjanje | - | | Naslon oslanjajne | - | | Mehanizam i  dušek |  | | Tip | - | | Dušek | Poliuretanska pena gustine 25 kg/m³ | | **Nogice** |  | | Montaža | Montirane | | Glavna nog. mat. | Drvena | | Boja | ponuda 5 dezena platna u klasi | |  |  | | 23 |
| **Francuski ležaj**  Izrada kreveta od univera debljine 18mm proizvedenog na kontirol presi u I klasi,  kantovanog ABS trakom 22/2 mm sa dušekom od žičanog jezgra u rukavu sa slojem  punjenja i pene na vrhu dimenzija 160x200cm. | 10 |
| **Trepezarijski sto sa 4 stolica**  **Trepezarijski sto**, izrađenim od univera debljine 18mm proizvedenog na kontirol presi u  I klasi, kantovanog ABS trakom 22/2 mm, sa klizačima za trpezarijski sto , uz korišćenje, ,  iver vijaka , drvenih tiplova , metalnih elementa za vezu i ugrađene stopice, dimenzija:  širina: 160,5 cm  visina: 76,5 cm  dubina: 90,5 cm  Boja: bela  **Trepezarijski stolica**, izrađenim od punog bukovog drveta, termički obrađenog i završno  lakiranog sledećih dimenzija i boje:  Širina: 44,0 Cm  Dubina: 42,0 Cm  Visina: 95,0 Cm  Dezen: natur, bež | 23 |
| **Radni sto sa stolicom za školsku decu**  **Dečiji radni sto**, izrađenim od univera debljine 18mm proizvedenog na kontirol presi u I  klasi, kantovanog ABS trakom 22/2 mm dimenzije:  širina: 91 cm  visina: 74 cm  dubina: 50 cm  Boja: bela  Konstrukcija: ravna tabla, prostor za noge i tri police sa jedne od strana u visini prostora  za noge za odlaganje knjiga  **Dečiji radni stolica,** izrađen sa niskim naslonom, sa tapaciranim sedištem, podešavanje  visine gasnim cilindrom sa plastična bazom  Ukupna visina 95-110 cm  Visina sedišta 50-65 cm  Širina sedišta 45-50 cm  Dubina sedišta 45-50 cm  opterećenje: 80kg  Materijal ( Naslon + Sedište ): Štof + Štof  Baza (postolje): Pvc  Rukohvati ( rukonasloni): Bez rukonaslona | 16 |
| **Šporet**  Visina: 85 cm  Širina: 60 cm  Dubina: 60 cm  Broj rerni: 1  Vrsta rerne: Konvencionalno kuvanje  Broj funkcija: 4  Zapremina rerne: 70-80l  Klasa energetske efikasnosti rerne: najmanje A  Čišćenje parom: da  Vrsta otvaranja vrata: Otvaranje na dole  Vrsta grejne ploče: Električna  Konfiguracija gorionika: 4 ringle  Osobine ugradne ploče:  Dizajn gorionika: Metal  Prednja leva zona: 210-220 mm - 2000 W  Zadna leva zona: 140-145 mm - 1000 W  Prednja desna zona: 70-80 mm - 450 W  Zadnja desna zona: 170-180 mm - 2000 W  Broj električnih zona: 4  Standardni dodaci:  Broj standardnih plehova: 1  Broj dubokih plehova: 1  Broj standardnih žičanih polica: 1  Dizajn:  Vrsta osvetljenja: Jasan pogled na ono što se dešava unutar rerne  Broj nivoa polica: 5 nivoa  Broj nivoa polica u gornjoj rerni: 2 nivoa  Boja rerne: Crni emajl  Vrsta donjeg odeljka: Krilo  Dizajn poklopca: Metal  Performanse i potrošnja:  Izvor toplote u rerni: Električna  Ukupna električna snaga: ne više od 8000 W  Voltage: 220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V  Frekvencija: 50 Hz  Dimenzije i težina:  Težina: ne više od 50 kg | 22 |
| **Frižider**  Energetski razred: najmanje F  Nivo buke: najviše C  Vrata: Emajlirani čelik  Boja aparata: Bela  Boja vrata: Bela  Otvaranje vrata: Levo/desno otvaranje vrata  Podesive nogice: 2  Klimatski razredi: SN, N, ST, T  Broj zvezdica: Svježa hrana, \*\*\*\*  1 kompresor  Ukupna zapremina: 300 l  Zapremina frižiderskog prostora: 204 l  Volumen prostora zamrzivača: 96 l  Kapacitet zamrzavanja: 10 kg  Vreme čuvanja u slučaju nestanka struje: 10 h  Displej: LED display  Alarm za otvorena vrata  Indikator temperature: Digitalni prikaz temperature i frižideru  Upozoravajući zvučni i svetlosni signal za previsoku temperaturu u rashladnom delu: beli  signal  Sistem samootapanja  posuda za povrće  Prekidač za brzo zamrzavanje  EcoMode- Štedljivi program  osvetljenje u frižideru  4 staklene police  1 uložak za jaja (8×)  Prostor za zamrzavanje: 2 fioke, 1 polica  1 klasična posudica za led  Procenjena godišnja potrošnja električne energije: najviše 310 kWh  Buka: ne više od 38 dB(A)re1pW  Dimenzije aparata (šxvxd): 60 × 185 × 59,2 cm  Dimenzije spakovanog aparata (šxvxd): 64 × 191 × 70 cm  Težina aparata: najviše 60 kg  Priključna snaga: najviše 90 W  Osigurač: 10 A | 21 |
| **Veš mašina**  Tip aparata Samostojeća mašina za pranje veša  Boja: Bela  Brzina centrifuge: najmanje 1200 obr/min  Širina 60 cm  Visina 85 cm  Dubina 55 cm  Funkcije: Brzo pranje, Higijensko čišćenje parom bubnja, odloženi start, eko pranje  Godišnja potrošnja električne energije: ne više od 177 kW.h  Godišnja potrošnja vode: ne više od 8100 l  Kapacitet pranja: najmanje 8 kg  Način punjenja Frontalno  Nivo bukePranja: najviše 53 dB Centrifuge: 74 dB  Odložen start Da  Programi za pranje Eko 40°C - 60°C 15' Brzo pranje Posteljina Boje Odvod /  centrifuga Higijenska para Vuna / delikates Sintetika Ispiranje + centrifugiranje Pamuk  Mešovito opterećenje  Težina najviše 65 kg | 22 |
| **Kuhinjski bojler od 5 l**  Regulacija temperature  Montira se ispod kuhinjskog pulta (podgradna varijanta)  Metalni ili polipropilenski kazan bojlera  Da je konstruisan je kao otvoreni sistem i  Da je predviđen je za rad u kombinaciji sa niskopritisnom baterijom za mešanje vode.  Težina od najviše 3,5 kg  Dimenzije (Dubina×Širina×Visina): ne veće od 22 × 28 × 41 cm  Zapremina: najmanje 5L  Snaga: najmanje 2 kW  Materijal: Metal ili plastika  Montiranje: Niska montaža  Način ugradnje: Vertikalno  Boja: Bela  Garancija: najmanje 2 godine | 23 |
| **Televizor**  Tip Full HD Smart TV  Boja aparata Crna boja  Boja vrata Crna  Materijal postolja Plastika  **Panel**  Proporcija panela 16:9  Dijagonala ekrana (cm) 100,5 cm  Maksimalna rezolucija najmanje Full HD 1920x1080  Ugao vidljivosti (H) 178 °  Raspon boja BT.2020 52 %  Vsync frekvencija 60 Hz  Kontrast najmanje 5000:1  Osvetljenje slike najmanje 200 nita  Tehnologija pozadinskog osvetljenja DLED  **Zvuk**  Izlazna zvučna snaga 2x7 W  Internet  Funkcija Cast: Da  Funkcija Stream: da  Prijemnik i TV karakteristike:  Digitalni i analogni tjuner: Da  Roditeljska kontrola: Da  Povezivanje  Standardni interfejs (CI+) V1.4  Broj USB (2.0) priključaka najmanje 2  Wi-Fi tehnologija 802.11bgn/2.4G  Frekvencija 50-60 Hz  Energetski razred najmanje A  Potrošnja el energije u StandBy režimu najviše 0,5 W  Maksimalna potrošnja u režimu rada najviše 70 W  Potrošnja energije u režimu rada najviše 52 W  **Težina i Dimenzije**  Bruto težina aparata najviše 5,4 kg  Dimenzije aparata sa postoljem najviše 89,3 × 18,2 × 55,9 cm | 1 |
| **Usisivač**  Vrsta usisivača Usisivač sa posudom za prašinu  Broj nastavaka 2  Univerzalna četka Da  Zapremina posude za prašinu 2,2 l  Materijal cevi Hromirana  Upravljanje  Upravljanje lokacija Na aparatu  Meko paljenje motora Da  Set filtera za ovlaživač Da  Namotavanje priključnog kabla Priključni kabl  Doseg (kabl + cev) najmanje 7 m  Način čuvanja Uspravno + horizontalno  Mesto za držanje cevi Nastavak za odlaganje cevi  Gumirani točkovi  Tehničke karakteristike  Vrsta usisavanjaSuvo  Vrsta cevi Sastavljiva  Boja Bela  Potrošnja energije kWh/god. Najviše 50 kWh  Dužina priključnog kabla 5m  Buka Najviše 83 dB(A)re1pW  Priključna snaga1.700 W | 1 |
| **Pegla**  Parna pegla  Snaga: 2600 W  Grejna ploča sa bakrom za brže zagrevanje  Zapremina rezervoara za vodu: najmanje 300 ml  Snažni mlaz pare: najmanje 150 g  Neprekidni mlaz pare: najmanje 40 g  Sistem protiv taloženja kamenca  Funkcija samočišćenja  Promenljivo i vertikalno ispuštanje pare  Ručka sa udobnim slojem protiv klizanja  Dužina kabla za napajanje: 2 m | 1 |
| **Multi-praktik (mikser, seckalica, blender)**  Pametna funkcija detektovanja pribora automatski podešava odgovarajuću brzinu za  svaki pribor  Funkcij: mešenje, seckanje, mućenje, pasiranje, rendanje, struganje i sečenje.  Činija zapremine najmanje 3,9 l za najmanje 1,5 kg testa i dodatak za blender zapremine  1,5 l  Snaga: najmanje 1250 W  Napajanje: 220-240 V  Dimenzije aparata: 430 x 250 x 300 mm  Neto težina: 5,227 kg  Bela/inox | 1 |

Испорука:

Горе описану робу је неопходно испоручити и монтирати на адреси Боре Васиљевића у Врњачкој Бањи и местима предвиђеним за то (дневна соби или кухиња у становима предметној згради). Сву испоручену робу је неопходно ослободити паковања (кутија, картона и фолија) и исте је неопходно одвести на рециклажу/ локалну депонију чврстог отпада.

Плакаре и кухиње је неопходно монтирати у сваком од станова. Славину, довод и одвод воде на судопери кухиње је неопходно повезати на мрежну инсталацију зграде.

Напомена:

Зграда има сутерен и три спрата на којима је потребна предметна монтажа и не поседује лифт.

Добављач је обавезан да у року од максимално 20 дана од дана обостраног потписивања Уговора изврши испоруку и монтажу предмета набавке, франко купац на начин као што је дефинисано у члану 3. Уговора.