|  |  |
| --- | --- |
| Република СрбијаОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА Комисија за ЈН  Број: 400-1500/17  Дана: 09.08.2017.год.  **ВРЊАЧКА БАЊА** |  |

Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованoг лица, постављеног путем електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-1500/17 од 07.08.2017.год., за јавну набавку радова на санацији зграде Дома здравља „Др. Никола Џамић“ у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2017, Комисија за јавну набавку објављује захтев за појашњењима и појашњење:

Захтев за појашњењима:

„Питање 1: Описом демонтаже прозора, врата и панела предвиђено је : демонтиране прозорe склопити са свим елементима и деловима укључујући и прозорске даске, утоварити накамион и склади штити на место које одреди Инвеститор, удаљено до 10 км, а што важи и за врата и панеле.

Да ли се демонтирани и склопљени прозори, врата и панели транспортују на поновну монтажу на другом објекту што условљава прецизну демонтажу без механичког оштећења истих?

Питање 2: Јединице мере фасадне силикатне плочице позиције II.17 (израда термоизолације са завршном обрадом) је у м1, а у опису пос.обрачун по м2?

Питање 3: Описом израде позиције II.5. (термоизолација са завршноm обрадом)“ на бочним зидовима који за завршну обраду имају профилисан бетон“..., предвиђена је израда профилације каменом вуном у дeбљини 2 цм, сходно профилацији постојећих бeтонских површина.

Да ли се додатна профилација у дебљини од 2цм, може радити у тврдо пресованом стиропору ове дебљине на подлози основног слоја камене вуне d=8cm, обзиром да ју је немогуће урезати усецањем и израдити у правилној форми из основног маетријала, као и завршно обрадити, како је предвиђено описом позиције?

Питање 4: У оквиру графичке документације нису достављене шеме пропивпожарних врата пос.ПП1 до ПП6”

Појашњења:

1. Позиција која обухвата демонтажу прозора, врата и панела не предвиђа демонтажу за потребе поновне уградње.
2. Обрачун пазиције II.17 је по м2
3. Могуће је урадити профилацију користећи основни слој камене вуне од 8цм и уз додавање профилисаног слоја од 2цм такође од камене вуне који је већ унапред исечен.

Из противпожарних разлога нисмо у могућности променити материјал.

1. Шема је дата у прилогу у pdf:



Појашњењa постају саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку