***ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈАЈАВНЕ НАБАВКЕ***

**Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.1/2021 су услуге- геодетске услуге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Геодетски радови на терену** | **Јед.мере** |
| 1. | Промена на земљишту настала реализацијом пројекта парцелације/препарцелације за потребе формирања нове катастарске парцеле | По парцели новог стања |
| 2. | Промена на земљишту насталу деобом парцеле (условна деоба и деоба према фактичком стању: |  |
| 2.1. | за две парцеле новог стања | за две парцеле |
| 2.2. | за сваку следећу парцелу новог стања | Свака следећа |
| 3. | Промена настала изградњом или доградњом објекта: |  |
| 3.1. | за објекат површине до 150 m2 у основи | Објекат |
| 3.2. | за објекат површине преко 150 до 500 m2 у основи | Објекат |
| 3.3. | за објекат површине преко 500 m2 у основи | Објекат |
| 4. | Мерење посебног дела објекта (етажирање) | m2 |
| 5. | Промену на терену насталих уклањањем објеката или дела објеката | Објекат/део објекта |
| 6. | Обнова границе катастарске парцеле површине: |  |
| 6.1. | до 30 ари | парцела |
| 6.2. | веће од 30 ари, за сваки следећи ар | парцела |
| 7. | Израда катастарско-топографског плана |  |
| 7.1. | до 10 ари | до 10 ари |
| 7.2. | сваки следећи ар | сваки следећи ар |
| 8. | Израда пројекта геодетског обележавања | нова грађевинска парцела |
| 9. | Израда скице заузећа фактичког стања у поступку омеђавања | скица |
| 10. | Израда скице у поступку измене границе парцела у циљу решавања имовинско-правних односа | по парцели |

**РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ**:

Рок пружања сваке појединачне услуге је максимално 10 (десет) дана од дана пријема писаног позива за пружање услуге од стране овлашћеног лица Наручиоца.

Под даном се подразумева календарски дан.

Пружање услуге је сукцесивно – по објектима мерења, у периоду од дана закључења уговора до реализације укупно уговорене вредности, а најдуже до годину дана од дана закључења уговора.

Услуга се сматра извшеном по извршеном премеру, изради стручног налаза, достављање топографских (ситуационих) планова и ситуација траса искартираних на копијама геодетских планова у дигиталном (електронском) и аналогном облику.

Место пружања услуга је територија општине Врњачка Бања.

**КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ**:

У фактури Извршилац назначава о којој врсти услуге је реч, као и обим и време њеног извршења. Фактуру потписује поред овлашћеног лица Извршиоца и овлашћеног лице Наручиоца, на који начин се саглашава да је услуга извршена, по врсти, обиму и квалитету, без примедби и приговора. У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга и функционалних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 3 (три) дана од дана пријема рекламације, без новчане надокнаде.

**ГАРАНЦИЈА И КВАЛИТЕТ УСЛУГА**

Извршилац гарантује да је квалитет извршених услуга у складу са важећим законским прописима, нормативима и стандардима и техничким карактеристикама (спецификацијама) Наручиоца.

Контролу квалитета вршиће овлашћено лице Наручиоца.

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга и других функционалних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року од дана од дана пријема рекламације, без новчане надокнаде.

**ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА НАБАВКУ, ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ**:

Извршилац је дужан да све топографске (ситуационе) планове и ситуације траса искартиране на копијама геодетских планова достави Наручиоцу у дигиталном облику. Подлоге морају бити са најновијим премером, са јасно видљивим бројевима парцела куда траса пролази.

У цену услуге су урачунати сви зависни трошкови (цена кошатања радне снаге, опрема и алат..., као и накнада за коришћење података из РГЗ-а и др.) које Извршилац има у вези пружања услуга, које су предмет јавне набавке.

Извршилац гарантује да је квалитет извршених услуга у складу са важећим законским прописима и техничким карактеристикама (спецификацијама) Наручиоца.

Понуда која не испуњава техничке захтеве Наручиоца, који су дати у конкурсној документацији биће одбијена као неоговарајућа.

Квалитет услуга мора бити у складу са важећим законским прописима, правилима професије (Законом о државном предмеру и катастру („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013 – одлука УС, 96/2015, 47/2017 – аутентично тумачење и 113/2017 – др.закон) и Правилником о лиценци за рад геодетске организације и геодетској лиценци („Сл.гласник РС“ бр. 33/2010 и 2/2015), стандардима и нормативима за ову врсту услуге.

Контролу квалитета вршиће овлашћено лице Наручиоца.

Понуда понуђача мора бити дата у свему према техничким карактеристикама – спецификацији услуга и обавезама Извршиоца у предметној набавци.