ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Техничке карактеристике:

Спољашње димензије:

Дужина 4.860-4870 мм

Међуосовинско растојање 2.835-2845 мм

Капацитет пртљажника 620-630 л

Мотор, трансмисија, електрика:

Гориво: дизел

Запремина 1.960-1970цм3

Маx. Снага 105-115 КW

Норма издувних гасова Еуро 6

Мењач: мануелни

Погон: предњи

Перформансе

Маx. Брзина 215-225 км/х

Потрошња – градска 4.5-5.0 л/100км

Потрошња – отворено 3.5-4.0 л/100км

Потрошња – комбиновано 4.0-4.5 л/100км

ОПРЕМА:

Алумимијумске фелне 18”

Мултифункионални кожни серво волан за радио и телефон подесив у две осе

Ваздушни јастуци за возача и сувозача, сувозачев са деактивацијом

Предњи бочни ваздушни јастуци

Ваздушне завесе, ваздушни јастук за колена возача

ЕСЦ

Сензор за кишу

Централно закључавање са даљинском командом

Трозонски клима уређај са контролним панелом позади

ЛЕД фарови

Уређај за прање фарова

Грејачи предњих седишта

Front assist

ЛЕД предња светла за маглу са корнер функцијом

Контрола при вожњи у брдима

Кожна ручица мењача

Кодиран и склопив кључ. предњи и задњи наслон за руку

Дељив и склопив наслон задњег седишта

Тонирана стакла

Спољашњи ретровизори и браници у боји возила

Путни рачунар у боји

СТАРТ/СТОП систем

Индикатор притиска у пнеуматицима

Три сигурносна појаса позади

Електроподесиви, склопиви и грејани спољашњи ретровизори

Предњи и задњи сензори за паркирање

Камера за помоћ при паркирању уназад

Навигација

Возачевио и сувозачево седиште са лумбалном подршком

Боја: црна металик.

Рок испоруке:30дана од потписивања уговора

Гаранција: 12 година на каросерију,3 године на боју,4 године или 120,000км шта пре наступи на

Мотор

Понуђач мора да понуди потпуно ново путничко возило. Под термином „ново возило“ подразумева се некоришћено путничко возило са целокупном новом конструкцијом и уграђеним потпуно новим деловима као да се након испоруке први пут региструје.

Понуђач ће техничке карактеристике доказивати каталогом, проспектом или неким другим документом, на српском језику који мора да садржи доказ за све захтеване тачке из техничке спецификације предмета јавне набавке. Уколико су захтевани каталози (проспекти) произвођача или овлашћених представника на страном језику уз понуду се доставља и њихов превод на српски језик. Превод мора бити оверен од стране судског тумача.

Уколико Понуђач уопште не достави захтевану документацију о техничкој спецификацији која не садржи све захтеве Наручиоца из конкурсне документације, његова понуда биће одбијена као неодговарајућа.

Понуђено возило може имати и више опреме од захтеване, с тим што понуђено добро не може имати ниже техничке карактеристике и мање опреме од захтеване.

Документација уз испоручено возило

-Каталог резервних делова

-Сервисне књижица за отклањање неисправности у гарантном року

-Комплетна документација неопходна за регистрацију возила

-Фактурe за испорученог возила(три примерка)