***ОПИС ЈАВНЕ НАБАВКЕ***

Предмет пројекта је инвестиционо одржавање дела к.п. број 1030/1 К.О. Подунавци. Део

обухваћен пројектом представљају постојеће стазе и расвета, који су у јако лошем стању.

Новопројектовано стање су пешачке површине од бехатон плоча димензија 10х20цм.

Димензије стаза и нивелација се не мењају. Радови који су предвиђени јесу уклањање

постојећих пешачких стаза од бетона и нивелација терена. Бехатон плоче се постављају преко слоја каменог агрегата дебљине 3-5 цм. Плоче забрисати кварцним песком. Предвиђено је постављање бетонских ивичњака димензија 8х20х100 цм са завршним слојем од кварцног песка у белој боји у слоју мршавог бетона МБ20.

Пројектом је предвиђено постављање канделабера са ротирајућом главом висине 4м.

Стубови се постављају на анкер плочу димензија 380х380х6мм и уграђују се у припремљени бетонски постамент.

Предвиђена је санација камене облоге и бетонских сливник чесме, пескарењем и

чишћењем атмосферских наслага, као и поправка свих недостајућих елемената. Водоводне и канализационе цеви чесме су у лошем стању па је пројектом предвиђена замена свих

неопходних елемената инсталација.

Елементе мобилијара-канте и клупе за отпатке заменити новим.

Све радове извести у складу са техничким упуствима и детаљима уз одобрење

надзорног органа. Сви материјали уграђени морају да поседују адекватну атестну

документацију у складу са актуелним нормама и прописима.