**ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/25**

Набавка услуге израде Студије хидродинамичког режима експлоатације термоминералних вода на територији општине Врњачка Бања

|  |
| --- |
| **ОБРАЗАЦ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ** |

**ПОНУЂАЧ:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОНУДА бр**.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године.

Кроз Студију хидродинамичког режима експлоатације термоминералних вода на територији општине Врњачка Бања потребно је:

* Урадити нулто стање квалитета и квантитета изворишта подземних вода уз описивање свих изворишта и бушотина (урадити катастар изворишта и бушотина);
* Спроводити мониторинг квантитета и квалитета подземних изворишта и површинских вода у подручју зона санитарне заштите, свака три месеца урадити Извештај;
* Урадити програм обавезних мера за заштиту изворишта подземних вода и површинских вода са дефинисаним роковима спровођења и дефинисаним одговорним установама и правним лицима за спровођење;
* Урадити катастар загађивача подземних и површинских вода , извештај о стању и обухвату водоводне, фекалне канализационе и атмосферске канализационе мреже у подручју зона санитарне заштите;
* Донети обавезне мере са дефинисаним роковима за спровођење, које обухватају и санацију, реконструкцију и изградњу водоводне, фекалне канализационе и атмосферске канализационе мреже;
* Урадити планове о обиму регулационих радова на површинским токовима, са дефинисаним роковима за реализацију регулације водотокова у бањском језгру, због утицаја површинских вода које су преко раседа директно повезане са подземним извориштима;
* Урадити процену угрожености квалитета подземних и површинских вода услед достигнутог степена урбанизације и пројекцију угрожености квалитета подземних и површинских вода услед планиране урбанизације, јер се према Плану генералне регулације и даље смањују садашње зелене површине у другој зони санитарне заштите изворишта и повећава густина насељености новом изградњом (нова изградња првенствено се остварује у другој зони санитарне заштите-бањском центру);
* За наведен програм мера и радова обавезно је доносити тромесечне извештаје и исте достављати општинској управи, надлежним министарствима, ЈВП „Србијаводама“;
* Наведен програм мера и радова, мониторинг и нулто стање се мора урадити од стране овлашћеног правног лица и од стране лиценцираних стручних лица хидро-геолошке, хидрограђевинске, технолошке, здравствене и других струка.Правно лице, носилац наведених радова, мора да правно, материјално и стручно одговара за тачност свих података и за све донете извештаје и мере.

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна понуђена цена услуге израде Студије хидродинамичког режима експлоатације термоминералних вода на територији општине Врњачка Бања, без ПДВ- а: |  |
| Укупна понуђена цена услуге Студије хидродинамичког режима експлоатације термоминералних вода на територији општине Врњачка Бања са ПДВ-ом: |  |
| Рок пружања услуге \_\_\_\_\_\_ месеци од дана закључења уговора (не дужи од 18 месеци), |  |
| Рок важења понуде \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(не краћи од 90 дана) |  |

У цену услуге су урачунати сви зависни трошкови које Извршилац има у вези пружања услуга, које су предмет јавне набавке.

Датум Понуђач

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_