|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.број** | **Назив знака** | | | **Шифра знака** | **Класа фолије** | | | **Димензије (mm)** | **Количина** |
| **ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ** | | | | | | | | | |
| 1. | Кривина на лево | | | I-1 | II | | | Ø600 | 3 |
| 2. | Кривина на лево | | | I-1.1 | II | | | Ø600 | 3 |
| 3. | Двострука кривина - прва на лево | | | I-2 | II | | | Ø600 | 3 |
| 4. | Двострука кривина-прва десно | | | I-2.1 | II | | | Ø600 | 3 |
| **ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ** | | | | | | | | | |
| 5. | Обавезно заустављање | | | II-2 | II | | | Ø600 | 10 |
| 6. | Забрана заустављања и паркирања | | | II-34 | II | | | Ø600 | 4 |
| **ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА** | | | | | | | | | |
| 7. | | Препрека за успоравање саобр. | III-4 | | | II | 600х600 | | 8 |
| 8. | | Пешачки прелаз | III-6 | | | II | 600х600 | | 8 |
| 9. | | Слепи пут | III-9.2 | | | II | 600х600 | | 1 |
| 10. | | Близина школе | III-11 | | | III | 900х900 | | 16 |
| 11. | | Зона школе | III-28 | | | III | 600х900 | | 26 |
| 12. | | Престанак зоне школе | III-28.1 | | | II | 600х900 | | 28 |
| 13. | | Паркиралиште | III-30 | | | II | 600х600 | | 3 |
| 14. | | Табла за усмеравање | III-63 | | | II | 500x500 | | 6 |
| 15. | | Табла за усмеравање | III-64 | | | II | 500x500 | | 6 |
| **ДOПУНСКЕ ТАБЛЕ** | | | | | | | | | |
| 16. | |  | IV-17 | | | II | 600х300 | | 1 |
| 17. | |  | IV-18 | | | II | 600х300 | | 2 |
|  | |  |  | | |  |  | |  |
| 18. | | Поцинковане цеви |  | | |  | 3,5 m | | 70 |
| 19. | | Поцинковане цеви |  | | |  | 3,0 m | | 50 |
| 20. | | Стуб за сигнализацију | HN750 | | |  |  | | 6 |
| **САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА** | | | | | | | | | |
| 21. | | Саобраћајно огледало (округло) |  | | |  | Ø900 | | 10 |
| 22. | | Флексибилни стубићи |  | | |  |  | | 20 |
| 23. | | Основни сегмент |  | | |  | 1200х500х70 | | 33 |
| 24. | | Завршни сегмент |  | | |  | 1200х185х70 | | 6 |