|  |  |
| --- | --- |
| Република СрбијаОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊАКомисија за ЈНБрој: 400-1500/17Дана: 04.08.2017.год.**ВРЊАЧКА БАЊА** |  |

Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованoг лица, постављеног путем електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-1500/17 од 02.08.2017.год., за јавну набавку радова на санацији зграде Дома здравља „Др. Никола Џамић“ у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2017, Комисија за јавну набавку објављује захтев за појашњењима и појашњење:

Захтев за појашњењима:

 „Поштовани,

Након увида у документацију за поменуту јавну набавку молимо појашњење и додатне информације за позицију: НАБАВКА И УГРАДЊА ПРОТИВ ПОЖАРНИХ ВРАТА ИЗ ЕЛАБОРАТА поз.Бр.2:

2. Набавка и уградња противпожарних врата. Према противпожарном елаборату у засебним секторима уградити противпожарна врата опремљена „антипаник“ системом са једне стране. У цену је урачуната и демонтажа постојећих стаклених врата у алуминијумском раму са одвозом на депонију коју инвеститор одреди удаљену до 10км и уградњу нових врата са обрадом шпалетне. Степен противпожарности је дат у позицији. Мере узети на терену. Приложити атест.

„Питање 1: Да ли можете да нам доставите шеме за врата по овом опису? Прегледом пројекта који је део конкурсме документације нису пронађене шеме за ПП врата.

Питање 2: За врата ПП2, ПП3, ПП4, ПП6 да ли антипаник врата треба само на радном крилу или на оба?

Питање 3: За врата ПП5 да ли антипаник терба само на радном крилу или на оба, колика је димензија стакла у крилу и да ли се стакло монтира у оба крила?

Појашњења:

1. sema je data u prilogu u pdf-u:



1. PP2, PP3,PP4 i PP6 treba da imaju antipanik samo na radnom krilu(tako da radno krilo moze da se otvori sa obe strane)
2. PP5 ima antipanik samo na radnom krilu (isto kao PP2, PP3,PP4 i PP6) i u semi je data pozicija staklenog dela. Vrata su identična postojećim

Појашњењa постају саставни део конкурсне документације.

 Комисија за јавну набавку